|  |
| --- |
| **Grundstückzugang** |
| **Gartentür**  Tür mit geschlossenem Türblatt |
|  |
| **Treppenstufen** |
|  Einfarbige Stufen |
|  Kontrastierende Kanten |
|  |
| **Handlauf** |
|  Verankerung an der Wand von unten ( nicht waagerecht ) |
|  Stufen geschlossen ( Setzstufe ) |
|  30 cm langer, waagerechter Anlauf ( oben ) und Ablauf ( unten ) |
|  Beleuchtung nicht von unten nach oben oder waagerecht in Augenhöhe (Es gibt mittlerweile Handläufe mit eingebauter Beleuchtung z. B. mit LED- Streifen) |
|  |
| **Beleuchtung** |
|  Kein Licht aus durchsichtigen Glaskugeln und ausreichend stark |
|  |
| **Unebenheiten** |
|  Glatte Bodenplatten |
|  Kein Kopfsteinpflaster, kein grober Kies |
|  |
| **Hausnummer** |
|  10 cm hohe, 1.5 cm breite Ziffern sowie 1 cm breite Ziffern zum Tasten |
|  Von der Straße aus gut sichtbar bei Tag und Nacht |
|  |
| **Klingelknopf** |
|  Gute Lesbarkeit der Beschriftung bei Tag und Nacht |
|  Schrift serifenfrei, evtl. Punktschrift oder Pyramidenschrift ( tastbar ) |
|  |
| **Briefkasten** |
|  Lesbarkeit der Beschriftung Schrift serifenfrei, evtl. Punktschrift oder  Pyramidenschrift ( tastbar ) DIN- gerecht |
|  |
| **Hauseingang** |
|  Türbreite breiter als 90 cm |
|  Türblatt |
|  Kein Klarglas |
|  Wenn doch vorhanden, mit weißer Farbe kontrastierend waagerecht kennzeichnen |
|  Beleuchtung von oben |
|  |
|  |
| **Treppenhaus** |
| **Stufen** Einfarbiges Material |
|  Geschlossene Stufen ( Tritt- und Setzstufe ) |
|  Kantenkontraststreifen höchstens 2 cm von der Stufenkante entfernt, stark kontrastierend zum Untergrund |
|  Kantenkontraststreifen ( Antirutsch ) auf jeder Stufe |
|  |
| **Beleuchtung** |
|  Seitliche Stufenbeleuchtung in ca. 20 cm in der Wand oder Handläuferbeleuchtung Unterseite auf die Stufen |
|  |
| **Handlauf** |
|  Auf beiden Seiten |
|  Befestigung von unten, nicht waagerecht in der Wand |
|  Durchgezogen über alle Stockwerke ohne Lücken |
|  Treppenabsatz ( Beginn und Ende ) 30 cm waagerechte An- und Ablaufstrecke |
|  Knicke im Handlauf zeigen Beginn und Ende der Treppen- abschnitte an ( genaue Positionierung beachten ) |
|  |
| **Flur** |
|  Türbreiten |
|  Mindestens 90 cm |
|  Rahmen und/oder Türblatt mit deutlichem Farbkontrast zu Wand und Boden |
|  |
| **Bad** |
| Türbreite |
|  Mindestens 90 – 100 cm |
|  Rahmen und Türblatt farblich kontrastierend zu Wand und Boden |
| Türöffnung |
|  Nach aussen, besser als Schiebetür ggf. mit Sicherheitsbeschlag zum Öffnen von außen |
|  |
| Wände und Fussboden |
|  Einfarbig, im Kontrast zueinander ( kein Mosaik ) |
|  Kontrasreich zur verbauten Keramik |
|  |
| Spiegelhöhe |
|  Spiegel bis auf den Rand am oberen Beckenrand der Keramik heruntergezogen |
| Haltegriffe |
|  Kontrastreich zur Wand ( z.B. Wand weiß, Griff rot ) |
|  |
|  |
|  |
| **Türen** |
|  90 – 100 cm lichte Weite |
|  Rahmen und Türblatt kontrastierend zu Wand und Boden |
|  |
| **Wohnzimmer / Esszimmer / Büro** |
| Raumlicht |
|  Gegen die Decke oder Wand und/oder Punktbeleuchtung ( Schattenwurf ) |
|  |
| Teppiche / Brücken |
|  Farblich kontrastierend zu Fussboden |
|  |
| **Küche** |
| Beleuchtung |
|  Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
| **Kinderzimmer** |
| Beleuchtung |
|  Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
| **Schlafzimmer** |
| Beleuchtung |
|  Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
| Teppiche / Brücken |
|  Farblich kontrastierend zum Fussboden |
|  |
| **Keller- und Abstellraum** |
| Beleuchtung |
|  Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Ergänzungen der Checkliste zur Entdeckung von Gefahren- und Stolperstellen in Garten/ Haus / Wohnung f ür Sehbehinderte Menschen . Erstellt in Zusammenarbeit mit Frau Stübbe vom Arbeitskreis Wohnen und Leben im Alter der lokalen Agenda Osnabrück.**

**Bei Fragen und Problemen steht Ihnen die ehrenamtliche Wohnberatung kostenfrei zur Verfügung.**

**Bitte wenden Sie sich an das Seniorenbüro der Stadt Osnabrück Tel.: 0541 323 2122 zur Terminabsprache.**

 Aufgestellt von G.D. 11/2015