|  |
| --- |
| **Grundstückzugang** |
| **Gartentür**  Tür mit geschlossenem Türblatt |
|  |
| **Treppenstufen** |
| Einfarbige Stufen |
| Kontrastierende Kanten |
|  |
| **Handlauf** |
| Verankerung an der Wand von unten ( nicht waagerecht ) |
| Stufen geschlossen ( Setzstufe ) |
| 30 cm langer, waagerechter Anlauf ( oben ) und Ablauf ( unten ) |
| Beleuchtung nicht von unten nach oben oder waagerecht in Augenhöhe  (Es gibt mittlerweile Handläufe mit eingebauter Beleuchtung z. B. mit LED- Streifen) |
|  |
| **Beleuchtung** |
| Kein Licht aus durchsichtigen Glaskugeln und ausreichend stark |
|  |
| **Unebenheiten** |
| Glatte Bodenplatten |
| Kein Kopfsteinpflaster, kein grober Kies |
|  |
| **Hausnummer** |
| 10 cm hohe, 1.5 cm breite Ziffern sowie 1 cm breite Ziffern zum Tasten |
| Von der Straße aus gut sichtbar bei Tag und Nacht |
|  |
| **Klingelknopf** |
| Gute Lesbarkeit der Beschriftung bei Tag und Nacht |
| Schrift serifenfrei, evtl. Punktschrift oder Pyramidenschrift ( tastbar ) |
|  |
| **Briefkasten** |
| Lesbarkeit der Beschriftung Schrift serifenfrei, evtl. Punktschrift oder  Pyramidenschrift ( tastbar )  DIN- gerecht |
|  |
| **Hauseingang** |
| Türbreite breiter als 90 cm |
| Türblatt |
| Kein Klarglas |
| Wenn doch vorhanden, mit weißer Farbe kontrastierend waagerecht kennzeichnen |
| Beleuchtung von oben |
|  |
|  |
| **Treppenhaus** |
| **Stufen** Einfarbiges Material |
| Geschlossene Stufen ( Tritt- und Setzstufe ) |
| Kantenkontraststreifen höchstens 2 cm von der Stufenkante entfernt,  stark kontrastierend zum Untergrund |
| Kantenkontraststreifen ( Antirutsch ) auf jeder Stufe |
|  |
| **Beleuchtung** |
| Seitliche Stufenbeleuchtung in ca. 20 cm in der Wand oder  Handläuferbeleuchtung Unterseite auf die Stufen |
|  |
| **Handlauf** |
| Auf beiden Seiten |
| Befestigung von unten, nicht waagerecht in der Wand |
| Durchgezogen über alle Stockwerke ohne Lücken |
| Treppenabsatz ( Beginn und Ende ) 30 cm waagerechte  An- und Ablaufstrecke |
| Knicke im Handlauf zeigen Beginn und Ende der Treppen-  abschnitte an ( genaue Positionierung beachten ) |
|  |
| **Flur** |
| Türbreiten |
| Mindestens 90 cm |
| Rahmen und/oder Türblatt mit deutlichem Farbkontrast zu  Wand und Boden |
|  |
| **Bad** |
| Türbreite |
| Mindestens 90 – 100 cm |
| Rahmen und Türblatt farblich kontrastierend zu Wand und Boden |
| Türöffnung |
| Nach aussen, besser als Schiebetür ggf. mit Sicherheitsbeschlag zum Öffnen von außen |
|  |
| Wände und Fussboden |
| Einfarbig, im Kontrast zueinander ( kein Mosaik ) |
| Kontrasreich zur verbauten Keramik |
|  |
| Spiegelhöhe |
| Spiegel bis auf den Rand am oberen Beckenrand der Keramik  heruntergezogen |
| Haltegriffe |
| Kontrastreich zur Wand ( z.B. Wand weiß, Griff rot ) |
|  |
|  |
|  |
| **Türen** |
| 90 – 100 cm lichte Weite |
| Rahmen und Türblatt kontrastierend zu Wand und Boden |
|  |
| **Wohnzimmer / Esszimmer / Büro** |
| Raumlicht |
| Gegen die Decke oder Wand und/oder Punktbeleuchtung  ( Schattenwurf ) |
|  |
| Teppiche / Brücken |
| Farblich kontrastierend zu Fussboden |
|  |
| **Küche** |
| Beleuchtung |
| Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
| **Kinderzimmer** |
| Beleuchtung |
| Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
| **Schlafzimmer** |
| Beleuchtung |
| Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
| Teppiche / Brücken |
| Farblich kontrastierend zum Fussboden |
|  |
| **Keller- und Abstellraum** |
| Beleuchtung |
| Wie Wohn- und Esszimmer, Büro |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Ergänzungen der Checkliste zur Entdeckung von Gefahren- und Stolperstellen in Garten/ Haus / Wohnung f ür Sehbehinderte Menschen . Erstellt in Zusammenarbeit mit Frau Stübbe vom Arbeitskreis Wohnen und Leben im Alter der lokalen Agenda Osnabrück.**

**Bei Fragen und Problemen steht Ihnen die ehrenamtliche Wohnberatung kostenfrei zur Verfügung.**

**Bitte wenden Sie sich an das Seniorenbüro der Stadt Osnabrück Tel.: 0541 323 2122 zur Terminabsprache.**

Aufgestellt von G.D. 11/2015